FICHE QUESTION CHS-CT
Date de la visite : 17/11/2014	Atelier : Tous les bâtiments
Secteur : Atelier
Risque (s) : Conditions de travail Lors de pose / dépose des moteurs avec la grue, les gaz d’échappement se dispersent au sein de l’atelier, incommodant les salariés travaillant à proximité.
Mesures de prévention proposées : Le CHS-CT demande l’utilisation d’un conduit d’échappement pour évacuer les gaz vers l’extérieur du bâtiment.
Actions direction :	AC AS Délai :