|  |
| --- |
| **FICHE QUESTION CHS-CT** |
| Date de la visite : 15/06/2015 | Atelier : Bat G |
| Secteur : Atelier |
| Risque (s) : TMS, chutes de hauteur ou de plain-piedLe chariot Aménagement Dérive n’est pas adapté à des travaux en sécurité.Les passerelles d’accès aux travaux sur les dérives sont également inadaptées (trop basses) et non sécurisées (manque garde-corps). |
| C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\DSCN0711.jpgC:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\DSCN0713.jpg  |
| Mesures de prévention proposées : Modifier le chariot Aménagement Dérive afin de sécuriser cette zone et son accès.Faire une étude de poste. |
| Actions direction : | **AC****AS****Délai :** |