FICHE QUESTION CHS-CT
Date de la visite : 17/11/2014	Atelier : Tous les bâtiments
Secteur :Bâtiment, aire de point fixe, aire de départ, taxiway
Risque (s) : Accident de circulation De nombreuses barres de tractage ne disposent pas de fusible de sécurité. Ces derniers sont remplacés par des vis, qui n’ont pas les mêmes caractéristiques mécaniques.
Mesures de prévention proposées : Le CHS-CT demande de faire un état du matériel sur toutes les chaines et d’équiper de fusible les barres non conformes.
Actions direction :	AC AS Délai :