|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FICHE QUESTION CHS-CT** | | |
| Date de la visite : 15/06/2015 | Atelier : Bat K | |
| Secteur : Atelier | | |
| Risque (s) : chute de plein pied  Les bancs hydrauliques dans le bâtiment présentent des fuites importantes en statique comme en dynamique qui provoquent de nombreuses flaques d’hydraulique au sol. | | |
| H:\CHSCT\QUESTIONS ET REPONSES CHSCT PAR ANNEE\2015\Photo K\juin 2015\20150611_140542.jpg | | |
| Mesures de prévention proposées : Faire une opération de maintenance importante et sérieuse sur les bancs hydraulique pour travailler dans de bonnes conditions de sécurité et d’hygiène. | | |
| Actions direction : | | **AC**  **AS**  **Délai :** |