|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FICHE QUESTION CHS-CT** | | |
| Date de la visite : 15/06/2015 | Atelier : Bat G | |
| Secteur : Atelier | | |
| Risque (s) : TMS, chutes de hauteur ou de plain-pied  Le chariot Aménagement Dérive n’est pas adapté à des travaux en sécurité.  Les passerelles d’accès aux travaux sur les dérives sont également inadaptées (trop basses) et non sécurisées (manque garde-corps). | | |
| C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\DSCN0711.jpgC:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\DSCN0713.jpg | | |
| Mesures de prévention proposées :  Modifier le chariot Aménagement Dérive afin de sécuriser cette zone et son accès.  Faire une étude de poste. | | |
| Actions direction : | | **AC**  **AS**  **Délai :** |